Z=10.4 cm

Wiggler Field Comparison^{03/11/17 09.58}

X (cm)

B_Y/B^{max}_Y (y=z=0)

Z=60 cm^{X (cm)}

B_Y/B^{max}_Y (y=0,z=40)

8-Pole Wiggler 8/8 -- Four upper central coils offset by +-+-1.5 mm 8-pole wiggler 8/8 model -- Main: 144 A Trim: 1.2 A

0.9983

0.9985

0.9987

0.999

0.9992

0.9995

0.9997 1 1.0002

1.0005

-4 -2 0 2 4

0.9975

0.998

0.9985

0.999

0.9995 1 1.0005

1.001

-4 -2 0 2 4