y=2 cm

02/10/25 10.09

x(cm) atan(px/pz) (mrad)

x=2 cm^{y(cm)}

atan(px/pz) (mrad)

y=0 cm^{x(cm)}

atan(px/pz) (mrad)

x=0 cm^{y(cm)}

atan(px/pz) (mrad)

Skew quad measured in Wiggler 1

y=-2 cm^{x(cm)}

atan(px/pz) (mrad)

x=-2 cm^{y(cm)}

atan(px/pz) (mrad)

θ_x (x) θ_x (y)

3-Pole Wiggler -- Central coil/yoke raised 100 mils 3-Pole Wiggler -- Main: 161 A Trim: 1.3 A

-0.2 0 0.2

-4 -2 0 2 4

-0.1 0 0.1 0.2

-2 -1 0 1 2

-0.2 0 0.2

-4 -2 0 2 4

-0.1 0 0.1 0.2

-2 -1 0 1 2

-0.2 0 0.2

-4 -2 0 2 4

-0.1 0 0.1 0.2

-2 -1 0 1 2

y=2 cm

02/10/25 10.09

x(cm) atan(py/pz) (mrad)

x=2 cm^{y(cm)}

atan(py/pz) (mrad)

y=0 cm^{x(cm)}

atan(py/pz) (mrad)

Skew quad measured in Wiggler 1

x=0 cm^{y(cm)}

atan(py/pz) (mrad)

y=-2 cm^{x(cm)}

atan(py/pz) (mrad)

x=-2 cm^{y(cm)}

atan(py/pz) (mrad)

θ_y (x) θ_y (y)

3-Pole Wiggler -- Central coil/yoke raised 100 mils 3-Pole Wiggler -- Main: 161 A Trim: 1.3 A

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-4 -2 0 2 4 -2 0 2

-2 -1 0 1 2

-0.2 0 0.2 0.4

-4 -2 0 2 4 -2 0 2

-2 -1 0 1 2

0.4 0.6 0.8 1

-4 -2 0 2 4 -2 0 2

-2 -1 0 1 2