0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

shielded pickup signal (a.u.)

RFA signal (a.u.)

04/12/2011: 1x20 e+ 14ns 5.3GeV

06/17/2011: 1x45 e+ 14ns 5.3GeV

06/28/2011: 1x45 e+ 14ns 4GeV

06/09/2011: 1x45 e+ 42ns 4GeV

04/12/2011: 1x45 e- 14ns 5.3GeV

04/12/2011: 1x20 e- 14ns 5.3GeV