0 50 100 150 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

retarding voltage (-V) normalized collector current (a.u.)

1x45x1.25mA e+, 2.1 GeV, Wiggler Center Pole RFA

4ns 8ns 12ns 20ns