0 50 100 150 200

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Beam current (mA)

Average collector current density (nA/mm 2)

1x20 e+, 5.3 GeV, 14ns, 5.3 GeV, SLAC Dipole RFAs

Bare Aluminum TiN Coating TiN + Grooves