0 50 100 150 200 0

20

40

60

80

100

120

Beam current (mA) collector #10 current density (nA/mm 2)

1x20 e+, 5.3 GeV, 14ns, Quadrupole RFA

11/18/09 (Al) 3/22/10 (Processed Al) 4/29/10 (TiN)