0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Beam current (mA)

Average collector current density (nA/mm 2)

Wiggler Center Pole Comparison: 1x45 e+, 2.1 GeV, 14ns

Wig1W 5/2/10 (Cu) Wig2B 1/31/09 (TiN) Wig2B 12/5/09 (Grooved) Wig2B 5/2/10 (Electrode)