0 200 400 600 800 1000 1200 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

chicane field (Gauss) average collector current density (nA/mm 2)

Aluminum / 20 TiN coated TiN + grooves