0 50 100 150 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

retarding voltage (-V) normalized collector current (a.u.)

4ns 8ns 12ns 20ns