0 50 100 150 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beam current (mA) collector current density (nA/mm 2)

4/25/2010 (before activation) 4/29/2010 (after activation) 7/20/2010 (after processing) 9/4/2010 (after CESR down) 12/7/2010 (after re-processing)