0 200 400 600 800 1000 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

wiggler field (Gauss) average collector current density (nA/mm 2)