0 10 20 30 40 50 60 0 2 4 6 8 10 12 14 16

beam current (mA) average collector current density (nA/mm 2)

1/19/09 (TiN coating) 3/25/10 (Grooves) 5/19/10 (Electrode)