0 5000 10000 15000

5

10

15

20

25

wiggler field (G) average collector current (nA)

Wiggler Ramp 9/21/2010, 1x45x.75mA e+, 2.1 GeV, 14ns

Wig 2WA (s = 4.48m) Wig 1W (s = 1.76m) Wig 2WB (s = 6.21m)