0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

wiggler field (Gauss) detector signal (a.u.)

TEW 2W-2W (s = 7.88m) TEW 0W-2W (s = .41 -> 7.88m) RFA 2WB (s = 6.21m) RFA 2WA (s = 4.48m) RFA 1W (s = 1.76m) TEW 0W-0W (s = .41m) TEW 0W-2E (s = .41 -> -7.89m?)