Time (ns) dE_Y /dY at Center (kV/m^2)

Unconditioned copper

Conditioned copper

TiN-coated copper 0 200 400 600 800 1000

0 50 100 150 200 250 300