Δ s = s - s_{45} (mm) Δ s = s - s_{135} (mm)

Δ s = s - s_{225} (mm) Δ s = s - s_{315} (mm)

0

20

40

60

80

100

-10 -5 0 5 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

-10 -5 0 5 10

0 20 40 60 80 100 120 140 160

-10 -5 0 5 10 0

5

10

15

20

25

-10 -5 0 5 10