Job 357

Turn Number

Average Max HOM Amplitude (V)

Turn Number

Turn-to-turn Power Gain Factor

4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Job 357

Cavity Number

Orbit X Average (mm)

Cavity Number

Orbit X RMS (mm)

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1 x 10^{-7}

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Job 357

Cavity Number

Orbit X Minimum (mm)

Cavity Number

Orbit X Maximum (mm)

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0 50 100 150 200 250 300 350 400

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Job 357

HOM Frequency (GHz)

Orbit X Average (mm)

HOM Frequency (GHz)

Orbit X RMS (mm)

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 x 10^{-4}

2.48 2.49 2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 x 10^{-10}

2.48 2.49 2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55

Job 357: Max HOM Voltages (V)

Cavity Number

Max HOM Voltage (V)

HOM Frequency (GHz)

Max HOM Voltage (V)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

2.48 2.49 2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55

HOM frequency (Hz), R/Q (Ohms/m^2) and Q

HOM Frequency (Hz) R/Q (Ohms/m^2)

Cavity Number

HOM Q Value

2480

2500

2520

2540 x 10^6

0 100 200 300 400 500 600 700 800

78000

80000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2000

4000

6000

8000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Job 357: Max HOM Power (W)

Cavity Number

Max HOM Power (W)

HOM Frequency (GHz)

Max HOM Power (W)

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 x 10^{-3}

0 50 100 150 200 250 300 350 400

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 x 10^{-3}

2.48 2.49 2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55